**Република Србија**

**ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ**

**ОПШТИНСКА УПРАВА**

**Број:404-33-85/2019**

**Датум:20.02.2019.године.**

**Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,**

**37230 Александровац**

**E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs**

**ПИБ:100369374, МБ:07194838**

**Тел: 037/3751 145**

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку радова, ЈН 1.3.1.Р/2019- Санација објекта зграде основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке радова, даје појашњење на достављен Захтев за додатним информацијама понуђача број 47/4-08 од 19.02.2019. године,

Имамо питања у вези ЈН 1.3.1.Р/2019-Грађевински радови на санацији објекта зграде

Основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, Општина Александровац, на кпбр 2412/3 КО

Плоча у Обрасцу 12-Структура понуђене цене са упутствима за попуњавање –Предмер и предрачун радова:

**Питање бр. 1**-У позицији **V 1 Алуминијумска браварија термо, У четрвртој измењеној**

**конкурсној документацији постоји неслагање са Шемама столарије:**

У Конкурсној документацији пише pos 27 - 228 x 21 (4,78m2),

а у шеми столарије пише pos 27 - 235 x 260.

**Такође постоје неслагања Шеме столарије са описима из Конкурсне документације у**

**позицији V3. Описи у Конкурсној документацији не одговарају Шеми столарије.**

**Овом приликом Вас молимо да нам одговорите на постављена питања дана**

**18.02.2019.год.**

**Одговор бр. 1:**

Greška je u semi stolarije, dajemo novu ispravljenu šemu za poziciju 27.

**Za poziciju V3 u konkursnoj dokumentaciji opis glasi:** Nabavka transport i ugradnja unutrašnjih Alum.konstrukcija vrata (bez termickog prekida), plastificiran u beloj boji. Montaza suvim postupkom sa prethodno ugradjeni "slepi stok" (od celicnih kutija 30 x 20-sa armankerima). Po obimu sa unutrasnje i spoljne strane predvideti aluminijumsku lajsnu za vezu sa obimnim konstrukcijama (boje stolarije) i hermetizacioni strukturalni kit. Otvaranje vrata po skici iz šeme stolarije. Otvaranje nadsvetla na "ventus".

**Opis u šemama stolarije na primer za vrata p10 glasi:** Alum.konstrukcija vrata sa nadsvetlom (bez termickog prekida), plastificiran u beloj boji. Montaza suvim postupkom sa prethodno ugradjeni "slepi stok" (od celicnih kutija 30 x 20-sa armankerima). Ispuna krila vrata koja se otvaraju po vrtikalnoj osi je od poliuretanskog panela d-20mm.Staklena ispuna nadsvetla je od jednostrukog stakla d-4mm .Po obimu sa unutrasnje i spoljne strane predvideti aluminijumsku lajsnu za vezu sa obimnim konstrukcijama (boje stolarije) i hermetizacioni strukturalni kit. Otvaranje po skici , nadsvetlo "ventus" sa spustenom sajlom do h=150 cm.

Opisi se podudaraju samo u šemama stolarije imamo dodatna pojašnjenja za pojedinačne pozicije.

Комисија за ЈН 1.3.1.Р/2019

