**Република Србија**

**ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ**

**ОПШТИНСКА УПРАВА**

**Број:404-33-35/2019**

**Датум:08.02.2019.године.**

**Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,**

**37230 Александровац**

**E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs**

**ПИБ:100369374, МБ:07194838**

**Тел: 037/3751 145; Факс: 037/3751 145**

 На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку радова, ЈН 1.3.1.Р/2019- Санација објекта зграде основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке радова, даје појашњење на достављен Захтев за додатним информацијама понуђача број 65/19 од 06.02.2019. године,

**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку број 1.3.1.Р/2019**

**Грађевински радови на санацији објекта зграде Основне школе „Аца Алексић“ у селу Плоча, општина Александровац на КР.БР.2412/3 КО Плоча**

**Питање 1.:** У конкурсној документацији у предмеру радова позиција IV Молерски радови тачка 1. Глетовање ( изравнавање лепком а у количини до 20% продужним малтером ) свих оштећених делова са којих је скинута (ољуштена ) боја са отпалим и трулим деловима малтера, са шмирглањем свих површина , како би се припремила за глетовање и бојење. Обрачун по м².

**Да ли код изравнавања лепком а у количини до 20% малтером понуђач у цену позиције треба да урачуна премазивање зидова подлогом и уградњу стаклене мрежице?**

**Појашњење:**Подразумева се да у цену позиције понуђачи треба да урачунају премазивање зидова подлогом и уградњу стаклене мрежице у цену позиције.

**Питање 2. :** У конкурсној документацији у предмеру радова позиција IV Молерски радови тачка 5. Обрада шпалетни споља око отвора малтерисањем, где су оштећене ивице услед демонтаже отвора и услед дејства мраза урачунати уградњу лајсни са мрежицом . Обрачун по м. Преко обраде поставити тврдо пресовану камену вуну која се посебно обрачунава.

**Молимо Вас за појашњење које је дебљине камена вуна која се поставља код обраде шпалетни зидова?**

**Појашњење:** Дебљина камене вуне се посебно обрачунава кроз позицију Х-тачка 3 изолатерски радови.

**Питања 3 и 4. :** У конкурсној документацији у предмеру радова позиција

X Изолатерски радови тачка 5. Набавка и постављање камене вуне у облику полутврдих плоча , дебљине 15цм изнад таванице ученичког дела густине 100кг/м³. Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију са завршном силикатно силиконском обрадом , по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по м² изведене изолације.

**Да ли је у опису позиције дошло до грешке где пише са завршном силикатно силиконском обрадом?**

**Где се тачно ( у ком делу ) поставља камена вуна у полутврдим плочама ?’’**

 **Појашњење:** Камена вуна се поставља на делу таванице изнад ученичког дела где се ради коси

 кров. Преко камене вуне се наноси лепак и мрежица у свему као за обраду на фасади као заштита

 а без завршне силикатносиликонске обраде.

Комисија за ЈН 1.3.1.Р/2019