**Република Србија**

**ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ**

**ОПШТИНСКА УПРАВА**

**Број:404-33-45/2019**

**Датум:12.02.2019.године.**

**Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,**

**37230 Александровац**

**E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs**

**ПИБ:100369374, МБ:07194838**

**Тел: 037/3751 145; Факс: 037/3751 145**

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку радова, ЈН 1.3.1.Р/2019- Санација објекта зграде основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке радова, даје појашњење на достављен Захтев за додатним информацијама понуђача број 69/19 од 08.02.2019. године,

**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку број 1.3.1.Р/2019**

**Грађевински радови на санацији објекта зграде Основне школе „Аца Алексић“ у селу Плоча , општина Александровац на КР.БР.2412/3 КО Плоча**

**Питање 1. :** У конкурсној документацији у предмеру радова позиција V столарски радови и алуминарија као и у обрасцу VIII Образац о произвођачима материјала и опреме за позицију V 4. тражи се набавка материјала, израда браварских (против пожарних) двокрилних врата од црних кутијастих профила са испуном од панела од минералне вуне дебљине 40 mm, минизирање, фарбање у основну и завршну боју по избору Инвеститора. Противпожарна врата поседују фабрички атест, атест ЕU на 120 минута, ватроотпорности, као и атест домаћег института за испитивање материјала ''IMS '' на 120 минута ватроотпорности и то према JUS U.J1.160.

P I- 160 x 310 (5,12 m2 )

**За противпожарна врата ватроотпорности на 120 минута атест који постоји и који признаје противпожарна полиција је за висину врата до 220цм . У траженој висини и ширини може да се понуди противпожарна завеса у зависности где се по пројекту уграђује , за коју је и цена доста већа. Молимо Вас да проверите да није дошло до грешке код висине врата ,такође Вас молимо да објавите шему столарије за противпожарна врата.**

**Одговор :**

Висина врата није од утицаја за признавање атеста од старне противпожарне полиције.

У конкретном случају за наведена врата за објекат ОШ Аца Алексић треба рачунати на врата величине:

210/260cm уместо грешком наведених 160/310 на делу везе котларнице са приземљем – укупно комада 1

255/255 на месту везе котларнице са просторијом за убацивање угља и просторијом за избацивање шљаке (произвођач Novoterm Scheiramo – Italy или одговарајуће)

укупно комада 4

Комисија за ЈН 1.3.1.Р/2019